附件1

福建师范大学旗山校区行政楼部分办公用房中央空调更换项目

报价表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物及服务名称 | 主要技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 品牌 |
|
| 1 | 空调器 | 室内机风管机：制冷量≥3.2KW，制热量≥3.6KW，功率≤0.07KW 噪音值（高）≤34dB(A) | 台 | 18 |  |  |  |
| 2 | 空调器 | 室内机八面出风：制冷量≥5.6KW，制热量≥6.3KW，功率≤0.07KW 噪音值（高）≤33dB(A) | 台 | 20 |  |  |  |
| 3 | 空调器 | 室内机八面出风：制冷量≥7.1KW，制热量≥8KW，功率≤0.1KW 噪音值（高）≤35dB(A) | 台 | 16 |  |  |  |
| 4 | 空调器 | 室内机八面出风：制冷量≥9KW，制热量≥10KW，功率≤0.15KW 噪音值（高）≤37dB(A) | 台 | 7 |  |  |  |
| 5 | 空调器 | 室内机八面出风：制冷量≥11.2KW，制热量≥12KW，功率≤0.15KW 噪音值（高）≤37dB(A) | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | 空调器 | 室内机八面出风：制冷量≥12.5KW，制热量≥14KW，功率≤0.15KW 噪音值（高）≤40dB(A) | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | 空调器 | 室外机：制冷量≥61.5KW，制热量≥69KW，制冷功率≤15.68KW ，制热功率≤14.3KW，最大噪音值≤63dB(A) IPLV≥9.2 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 空调器 | 室外机：制冷量≥56KW，制热量≥63KW，制冷功率≤14KW ，制热功率≤12.6KW ，最大噪音值≤62dB(A) IPLV≥9.3 | 台 | 4 |  |  |  |
| 9 | 空调器 | 室外机：制冷量≥25.2KW，制热量≥27KW，制冷功率≤5.8KW ，制热功率≤5.2KW，最大噪音值≤60dB(A) IPLV≥9.5,IPLV≥9.5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 空调器 | 有线控制器 | 个 | 65 |  |  |  |
|  | **设备合计（元）** | |  | 137 |  | | |
| 11 | 系统检测 | | 项 | 7 |  |  |  |
| 12 | 管路清洗 | | m | 1200 |  |  |  |
| 13 | 室内机拆卸费 | | 台 | 65 |  |  |  |
| 14 | 室外机拆卸费 | | 台 | 7 |  |  |  |
| 15 | 管道保压及查漏 | | 系统 | 7 |  |  |  |
| 16 | 添加制冷剂 | | 项 | 1 |  |  |  |
| 17 | 散流器320\*320 | | 个 | 22 |  |  |  |
| 18 | 双层百叶可开格栅带滤网回风口1000\*250 | | 个 | 22 |  |  |  |
| 19 | 铝合金检修口400\*400 | | 个 | 48 |  |  |  |
| 20 | 吊顶修复费 | | 台 | 65 |  |  |  |
| 21 | 垃圾清运费 | | 台 | 65 |  |  |  |
| 22 | 安装调试费 | | 系统 | 7 |  |  |  |
| 23 | 设备搬运费 | | 项 | 1 |  |  |  |
|  | **安装合计（元）** | |  |  |  | | |
|  | **总计（元）** | |  |  |  | | |